**附件： 养护小修维护作业安全设施配置要求（一套）**

| **设施名 称** | **图例** | **数量** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工标志 |  | 2 | 按国标规格和样式。适用于占道施工布控。 |
| 施工长度标志 | 7ffc60c6c2cc223f756b737cf463bb8 | 2 | 按国标规格和样式。适用于占道施工布控。 |
| 限速标志 | da19e9c4110787d2155b9637b147114 | 1 | 按国标规格和样式。适用于占道施工布控。 |
| 限速标志 | 微信图片_20201230212753 | 1 | 按国标规格和样式。适用于占道施工布控。 |
| 限速标志 |  | 1 | 按国标规格和样式。适用于占道施工布控。 |
| 限速标志 | C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\1611902147(1).png | 1 | 按国标规格和样式。适用于占道施工布控。 |
| 车道数减少标志 | 080b1c9000b21e2a5979e6aebc3bcc0 | 1 | 橙底黑图案，按国标规格和样式。适用于占道施工布控。 |
| 禁止超车标志 | b75f6bd78190b4c86f9c78b85751068 | 1 | 按国标规格和样式。适用于占道施工布控。 |
| 解除限速标志 |  | 1 | 按国标规格和样式。适用于占道施工布控。 |
| 解除限速标志 | http://www.nxqxc.com/uploads/allimg/170608/1-1F60Q10435937.gif | 1 | 按国标规格和样式。适用于占道施工布控。 |
| 解除限速标志 | C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\1611902438(1).png | 1 | 按国标规格和样式。适用于占道施工布控。 |
| 解除禁止超车标志 | f0235362ada11637e0b03d392eea955 | 2 | 按国标规格和样式。适用于占道施工布控。 |
| LED导向标志 | 432f4187b454ea3e1f7e51a6bd19da6 | 3 | 橙底黑图案，按国标规格和样式。适用于占道施工布控。 |
| 交通锥 | 77f94eeb1ff3bd87b9ad390fba9fe66 | 50 | 按国标规格和样式。适用于占道施工布控。 |
| 稳定发光灯 |  | 50 | 适用于夜间施工场地。 |
| 主动预警设备 |  | 1 | 将养护施工信息推送至主流的导航平台 |
| 警示频闪灯 | bcbea36400a2d25ec2b9cc11b4aa0fb | 1 | 黄色、蓝色相间闪光，可视距离≥150m，适用于夜间施工场地。 |
| 附设警示灯的路栏 | ee08e9cff671bf3810bb0c8a324f24c | 2 | 按国标规格和样式。适用于施工场地布控前、后两端。 |
| 路栏（铁马） |  | 40 | 适用于车行道、人行道、天桥、地通等占道施工围挡。 |
| 伸缩围栏 |  | 10 | 适用于人行道、天桥、地通等临时占道围挡，隔离行人、非机动车。 |
| 水马 |  | 40 | 按国标规格和样式，红色。适用于车行道、人行道等占道施工围挡。 |
| 钢板 |  | 2 | 常见规格为400\*200\*2cm。规格可根据需要调整，但每块钢板厚度不低于2cm，钢板总面积不少于16㎡。适用于道路开挖后临时铺垫路面。 |