**施工日期：**2020年11月4日

**工程名称：**

**事由：路面修复**

**图片：201104HSB01～02 洪山柄站站内场地**

   

维修点1施工前照片 维修点1施工中照片 维修点1施工后照片

**201104HSB01～02 维修点1面积：2.45\*12.60+1.40\*5.90=39.13㎡ 厚度4CM**

**施工日期：**2020年11月4日

**工程名称：**

**事由：路面修复**

**图片：201104HSB03 ～04 X401 19K+360右侧辅道破路修复**

   

维修点1施工前照片 维修点1施工中照片 维修点1施工后照片

**201104HSB03 ～04 维修点1面积：1.48\*2.0=2.96㎡ 厚度7CM**